Lab 16 First Steps

1. Installeer op SERVER1 (ja dit wordt een multifunctionele server 😊 ) DHCP. Nog niks configureren.

#En om het makkelijker te maken:

1. Verander je machines weer naar het 192.168.1.X/24 subnet.
2. Herstart al je machines
3. Verwijder de in de vorige stappen aangemaakte DNS zones.