Lab 17 First Steps

1. Ga naar je net geinstalleerde DHCP server toe en maak een Scope aan 192.168.1.0/24
2. Zorg dat de Clients (Windows 10) automatisch een IP adres krijgen in het 192.168.1.X/24 subnet.
3. Let op alle opties (DNS etc ) die je meegeeft.
4. Test of je een IP adres krijgt op de Windows 10 machines met ***ipconfig /all***
5. Maak een nieuwe Active Directory gebruiker en laat deze inloggen op beide clients.